Leverandørens løsningsspesifikasjon med priser

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr | Aktivitet | Beskrivelse  |
| 1 | Tilbud inkludert alle kostnader **ekskl. mva** |  |
|  | Merverdiavgift 25 % |  |
|  | Kontraktssum **inkl. mva** |  |
| 2 | Timepriser ekskl. mva |  |
| 3 | Antall dagsverk fordelt på personell i prosjektet | Stilling / kompetanseområde |
|  | Antall dagsverk Personell1. .
2. .
3. .
 | Stilling/kompetanse |
|  | Aktivitet | Beskrivelse |
| 4 | Innfallsport Stugudal Camping |  |
|  | Skilt og stolpe på 705 Senteret |  |

|  |
| --- |
| **Innfallsport - Stugudal Camping og skilt mv. ved 705 Senteret - Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen** |
|  |  |  |  |  |  |
| Mengdebeskrivelse basert på mulighetsstudie og forprosjektering av Agraff Arkitektur AS |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **KOSTNADSOVERSLAG (eks. MVA)** |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| **Spesifikasjon**  | **Enhet**  | **Mengde**  | **Pris/pr**  | **Sum pris eks.mva**  | **Beskrivelse** |
|  |  |  |  |  |  |
| ARBEID VED INNFALLSPORTEN - SKIFERPLASS OG TAVLER |   |   |   |   |   |
| **Forberedende grunnarbeid** |   |   |   |   |   |
| Rydding og fjerning av vegetasjon | m2  | 150 |   |   | Fjerne kratt, kantvegetasjon og veksttorv innenfor innfallsporten (det området som skal opparbeides med grusdekke, tavler, skifer og "kantstein"), samt området mot eksisterende tavle. |
| Avretting/planering skiferplass + adkomssti | m2  | 50 |   |   | Området som skal opparbeides som innfallsport og området med grasdekke. |
| **Bærelag av knuste steinmaterialer, tilført utenf** |   |   |   |   |   |
| Fk 0/22 mm, tykkelse 100 mm  | m2  | 36 |   |   | 10 cm bærelag under skiferdekke ved de nye informasjonstavlene og under grusdekket rundt skiferhellene. |
| **Dekke** |   |   |   |   |   |
| Skiferheller - inkl settesand  | m2  | 36 |   |   | Skiferdekke på adkomssti og oppholdsareal med tavler og benkerellom nye tavler og benker. |
| Grusdekke 10-16 mm  | m2  | 14 |   |   | Toppdekke av grus på arealet rundt skiferdekket og tavlene. |
| Grasbakke - avretting og tilsåing  | m2  | 100 |   |   | Avretting, tilføring av litt matjord og tilsåing av arealene rundt innfallsporten. Naturfrøblanding skaffes av oppdragsgiver fra NIBIO. |
| **Møbler** |   |   |   |   |   |
| Benker Stugudal camping | RS  | 2 |   |   | Transport av benker fra levarandør til innfallsport og plassering. |
| **Tavler** |   |   |   |   |   |
| Fjerning av eksisterende tavle Stugudal Camping | stk  | 1 |   |   | Informasjonstavle om verneområdet (betong, treverk og plakater) fjernes og leveres til godkjent mottak |
| Infotavler Stugudal camping | RS  | 3 |   |   | Oppsett av 3 cortenstål-tavler (2007x950x10mm). Tavlene kjøpes av oppdragsgiver. Transport av tavler fra 705 Senteret, fundamentering og oppsett av tavler skal inngå i pris. Det kan brukes prefabrikerte fundemnt eller plasstøpte. Bolter (12 stk pr tavle) kjøpes inn av tilbyder. |
| Skråstilt tavle Stugudal caming | RS  | 1 |   |   | Skråstilt tavle (998,5x520x10mm) for nærmiljøkart. Tavle kjøpes inn av oppdragsgiver. Transport av tavle fra 705 Senteret, fundamentering og oppsett av tavle skal inngå i pris. Kan bruke prefabrikert fundament eller plasstøpt. Bolter (6 stk/tavle) kjøpes inn av tilbyder. |
| Skråstilt tavle 705 Senteret | RS  | 1 |   |   | Skråstilt tavle (998,5x520x10mm) for nærmiljøkart. Tavle kjøpes inn av oppdragsgiver. Fundamentering og oppsett av tavle skal inngå i pris. Kan bruke prefabrikerte fundament eller plasstøpt. Bolter (6 stk/tavle) kjøpes inn av tilbyder. |
| Skiltstolpe 705 Senteret | stk  | 1 |   |   | Oppsetting av skiltstolpe med nødvendig fundamentering. |
| Ansvarlig søker | stk  | 1 |   |   | Ett-trinns byggesøknad - utfylling, innlevering og oppfølging av byggesøknad -til Tydal kommune i samarbeid med oppdragsgiver |
| Annet |  |   |   |   |   |
| **TOTALT eks. MVA** |   |   |   |   |   |