Leverandørens løsningsspesifikasjon med priser

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr | Aktivitet | Beskrivelse |
| 1 | Tilbud inkludert alle kostnader **ekskl. mva** |  |
|  | Merverdiavgift 25 % |  |
|  | Kontraktssum **inkl. mva** |  |
| 2 | Timepriser ekskl. mva |  |
| 3 | Antall dagsverk fordelt på personell i prosjektet | Stilling / kompetanseområde |
|  | Antall dagsverk Personell   1. . 2. . 3. . | Stilling/kompetanse |
|  | Aktivitet | Beskrivelse |
| 4 | Innfallsport Stugudal Camping |  |
|  | Skilt og stolpe på 705 Senteret |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Innfallsport - Stugudal Camping og skilt mv. ved 705 Senteret - Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Mengdebeskrivelse basert på mulighetsstudie og forprosjektering av Agraff Arkitektur AS | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **KOSTNADSOVERSLAG (eks. MVA)** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Spesifikasjon** | **Enhet** | **Mengde** | **Pris/pr** | **Sum pris eks.mva** | **Beskrivelse** |
|  |  |  |  |  |  |
| ARBEID VED INNFALLSPORTEN - SKIFERPLASS OG TAVLER |  |  |  |  |  |
| **Forberedende grunnarbeid** |  |  |  |  |  |
| Rydding og fjerning av vegetasjon | m2 | 150 |  |  | Fjerne kratt, kantvegetasjon og veksttorv innenfor innfallsporten (det området som skal opparbeides med grusdekke, tavler, skifer og "kantstein"), samt området mot eksisterende tavle. |
| Avretting/planering skiferplass + adkomssti | m2 | 50 |  |  | Området som skal opparbeides som innfallsport og området med grasdekke. |
| **Bærelag av knuste steinmaterialer, tilført utenf** |  |  |  |  |  |
| Fk 0/22 mm, tykkelse 100 mm | m2 | 36 |  |  | 10 cm bærelag under skiferdekke ved de nye informasjonstavlene og under grusdekket rundt skiferhellene. |
| **Dekke** |  |  |  |  |  |
| Skiferheller - inkl settesand | m2 | 36 |  |  | Skiferdekke på adkomssti og oppholdsareal med tavler og benkerellom nye tavler og benker. |
| Grusdekke 10-16 mm | m2 | 14 |  |  | Toppdekke av grus på arealet rundt skiferdekket og tavlene. |
| Grasbakke - avretting og tilsåing | m2 | 100 |  |  | Avretting, tilføring av litt matjord og tilsåing av arealene rundt innfallsporten. Naturfrøblanding skaffes av oppdragsgiver fra NIBIO. |
| **Møbler** |  |  |  |  |  |
| Benker Stugudal camping | RS | 2 |  |  | Transport av benker fra levarandør til innfallsport og plassering. |
| **Tavler** |  |  |  |  |  |
| Fjerning av eksisterende tavle Stugudal Camping | stk | 1 |  |  | Informasjonstavle om verneområdet (betong, treverk og plakater) fjernes og leveres til godkjent mottak |
| Infotavler Stugudal camping | RS | 3 |  |  | Oppsett av 3 cortenstål-tavler (2007x950x10mm). Tavlene kjøpes av oppdragsgiver. Transport av tavler fra 705 Senteret, fundamentering og oppsett av tavler skal inngå i pris. Det kan brukes prefabrikerte fundemnt eller plasstøpte. Bolter (12 stk pr tavle) kjøpes inn av tilbyder. |
| Skråstilt tavle Stugudal caming | RS | 1 |  |  | Skråstilt tavle (998,5x520x10mm) for nærmiljøkart. Tavle kjøpes inn av oppdragsgiver. Transport av tavle fra 705 Senteret, fundamentering og oppsett av tavle skal inngå i pris. Kan bruke prefabrikert fundament eller plasstøpt. Bolter (6 stk/tavle) kjøpes inn av tilbyder. |
| Skråstilt tavle 705 Senteret | RS | 1 |  |  | Skråstilt tavle (998,5x520x10mm) for nærmiljøkart. Tavle kjøpes inn av oppdragsgiver. Fundamentering og oppsett av tavle skal inngå i pris. Kan bruke prefabrikerte fundament eller plasstøpt. Bolter (6 stk/tavle) kjøpes inn av tilbyder. |
| Skiltstolpe 705 Senteret | stk | 1 |  |  | Oppsetting av skiltstolpe med nødvendig fundamentering. |
| Ansvarlig søker | stk | 1 |  |  | Ett-trinns byggesøknad - utfylling, innlevering og oppfølging av byggesøknad -til Tydal kommune i samarbeid med oppdragsgiver |
| Annet |  |  |  |  |  |
| **TOTALT eks. MVA** |  |  |  |  |  |